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محصولات  شرکت Novenco
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شرکت ساختمانی و صنعتی Novenco ، طیف گسترده ای از محصولات و سیستم های تهویه مطبوع را تولید می کند. محصولات و سیستم ها بر اساس تجربه ما و ارائه قابلیت اطمینان فوق العاده با مصرف انرژی پایین ساخته شده است.
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	فن های جریان محور :
فن های جریان محور برای برنامه های کاربردی کاربردی بسیار متنوع و تقریبا" در تمامی بخش های روی زمین و دریایی 
می باشند . اغلب فن ها بخشی از سیستم برای راحت کردن هندلینگ صنعتی هوا ، فرآیندها ، پارکینگ ها ، تهویه تونل و غیره 
می باشند . فن های Zerax آخرین مدل محدوده فن های شرکت ما می باشند . آنها از فن های Novax که هنوز هم تولید 
می شود برای ساخت بر اساس تنظیم استانداردهای جدید برای بهره وری و بازگشت سرمایه ، استفاده می کنند . 
طراحی بهره وری را در کلیه جزئیات نشان میدهد و برگرفته از صنعت هوایی می باشد . طراحی فن های Novex کلاسیک بوده و عملکرد نیز همچنان در میان بهترین ها در این صنعت می باشد . فن های Zerax و Novex در نسخه هایی برای نصب و 
راه اندازی کانال ، ادغام AHU ، کار سنگین ؛ دود داغ و استفاده های دریایی خاص در دسترس هستند . فن های Zerax با اندازه پروانه 250 تا 2000 میلی متری سرعت جریان هوا از 1/. تا 110 مترمگعب بر ثانیه در دسترس هستند . فشار تا Pa 3400 افزایش می یابد و راندمان تا 92% بالا میرود . فن های Novex با سایز پروانه 250 تا 1600 میلی متر ، سرعت جریان هوا از 1/. تا 65 مترمکعب بر ثانیه ، افزایش فشار تا Pa 2000 و راندمان تا 83% در دسترس هستند . 
	فن های Atex : 
فن های Atex فن های جریان محوری هستند که مناسب برای نصب در محیط های خطرناک با نیاز بالا برای ایمنی می باشند . فن های Zerax مدل Atex یا EX فشرده ، قوی و مناسب برای شرایط ناسالم برای انسان هستند . آنها همان کیفیت نسخه استاندارد را نمایش می دهند . آنها با اندازه پروانه از 250 تا 1250 میلی متر و سرعت جریان هوا از 1/. تا 110 متر مکعب بر ثانیه در دسترس هستند و فشار تا Pa 3400 افزایش می یابد . 

	گرم کن هوا :
نشان دهنده یک راه حل ایده آل برای نصب و راه اندازی سیستم های حرارتی در اتاق ها و ساختمان هایی که در آن سیستم کنترل مرکزی با کانال های طولانی ، بیهوده گران و نامناسب بوده ، می باشد . برنامه های کاربردی در ساختمان های صنعتی کارگاه ها ، سالن ها ، انبارها ، مراکز ورزشی بزرگ و ..... استفاده می شوند . سیستم گرم کن هوای مدل Novenco شرکت ما مبتنی بر آب با پنج واحد استاندارد متشکل از کویل گرمایش و فن های جریان محور نصب روی کابینت می باشد . 
سیستم از طریق طیف گسترده ای از لوازم جانبی برای طرح بندی اتاق قابل تنظیم است . گرم کن های هوا در  دو نسخه در دسترس هستند . یکی برای رسانه حرارتی با انتشار حرارت کم که برای پمپ های آب دیگ بخار و پمپ گرما مناسب است و دیگری برای انتشار بالا که برای مناطق آب گرم مناسب است . هر دو نسخه برای نصب و راه اندازی افقی و عمودی می باشند . اندازه نصب و راه اندازی با ظرفیت گرمایش از 3 تا 105 کیلووات و سرعت جریان هوا از 2/. تا 2/1 مترمکعب بر ثانیه وجود دارد .
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	فن های دود :
این فن ها ، فن های جریان محور بهینه سازی شده برای کار کردن در درجه حرارت بالا می باشند . استفاده معمولی به عنوان فن اگزوز نصب شده در داکت ها ، جایی که در دو حالت به عنوان بخشی از عملیات عادی و به عنوان فن اگزوز عمل می کند ، می باشد . فن ها جمع و جور ،قوی و برای عملیات در دمای 300 تا 400 درجه سانتی گراد می باشند . فن ها با سایز پروانه 250 تا 1600 میلی متری ، سرعت جریان هوا از 2/. تا 55 مترمکعب بر ثانیه و افزایش فشار تا Pa 1800 در دسترس می باشند . 

	فن های گریز از مرکز :
فن های گریز از مرکز برای تاسیسات صنعتی که نیاز به فشار کم یا متوسط است می باشند . امکاناتی مانند کارخانه های کامپوسیت و گلخانه ها نمونه هایی از صنایعی هستند که از فن های گریز از مرکز استفاده می کنند . طراحی قوی ، جمع و جور و مناسب برای الزامات مورد نیاز برای طول عمر ، خدمات در محیط های خورنده و بهره برداری  مستمر می باشد . فن های گریز از مرکز شرکت ما برای نصب جهانی می باشند . نسخه های فشار ضعیف و متوسط با سایز پروانه 315 تا 1250 میلیمتری ، سرعت جریان هوا از 2/. تا 21 مترمکعب بر ثانیه و افزایش فشار تا Pa 8500 در دسترس می باشند . نسخه های فشار ضعیف با سایز پروانه 250 تا 1000 میلی متری، سرعت جریان هوا از 2/. تا 18 مترمکعب بر ثانیه و افزایش فشار هوا تا Pa 1500 در دسترس می باشند . 
	فن پارکینگ :  
فن های پارکینگی برای تهویه هوا و کنترل آتش در مکانهای سقف مانند پارکینگ های زیرزمینی ، برج پارکینگی و غیره 
می  باشند . از آنجائیکه سیستم که بدون داکت است و با استفاده از اصل ضربه برای حرکت هوا استفاده می کند منحصر به فرد می  باشد . طرح ها اغلب شامل فن های جریان محور برای تولید و یا خروج هوا می باشند . مزایای آن هزینه ساخت پائین و استفاده بهتر از فضا می باشد . فن های پارکینگی شرکت ما به صورت یکطرفه و یا برگشت پذیر در دسترس هستند و شامل نسخه های همراه با صدا خفه کن و یا با تکنولوژی بی صدا هستند . طرح ها به صورت بیضی ، گرد و یا تخت با فشار بین 5 تا 11 نیوتن و اندازه قدرت بین 1/. تا 2/2 کیلووات و فشار صوت بین 35 تا 75 دسی بل می باشند . 
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